[첨부]

자동차 진입억제용 말뚝 제품규격 및 지침서

( 볼 라 드 )

2014. 3

한국시각장애인편의증진센터

▣ 자동차

구분	내용
관계법령	교통약자의 이동편의 증진법, 보행안전 편의증진에 관한 법률, 보도공사 설계시공 매뉴얼(2013.03_서울시) 보도설치 및 관리지침(2011.07_국토부), 교통시설 설치 및 관리 매뉴얼(2009.12_서울시)
자 동 차 진 입 억 제 용 말 뚝 ⁀ 볼 라 드 ‿	▸ 자동차 진입억제용 말뚝 1. 자동차 진입억제용 말뚝은 보행자의 안전하고 편리한 통행을 방해하지 아니하는 범위 내에서 설치하여야 한다. 2. 자동차 진입억제용 말뚝은 밝은 색의 반사도료 등을 사용하여 쉽게 식별할 수 있도록 설치하여야 한다. 3. 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80 ～ 100센티미터로 하고, 그 지름은 10 ～ 20센티미터로 하여야 한다. 4. 자동차 진입억제용 말뚝의 간격은 1.5미터 안팎으로 하여야 한다. 5. 자동차 진입억제용 말뚝은 보행자 등의 충격을 흡수할 수 있는 재료를 사용하되, 속도가 낮은 자동차의 충격에 견딜 수 있는 구조로 하여야 한다. 6. 자동차 진입억제용 말뚝의 0.3미터 전면(前面)에는 시각장애인이 충돌 우려가 있는 구조물이 있음을 미리 알 수 있도록 점형블록을 설치하여야 한다. ▸ 위사항은 실제 법적내용이므로 준수 하여야 한다.
	[자동차 진입억제용 말뚝 예시도]

진입억제용 말뚝 제품규격 및 지침서(볼라드)                                     (밑줄 친 내용은 의무사항 임)