[첨부]

시각장애인용 편의시설 제품규격 및 지침서

2014. 3

한국시각장애인편의증진센터

구분	내용
관계법령	장애인노인임산부 편의증진에 관한 법률, 교통약자의 이동편의증진법
점자블록	▸ 규격 ၀ 표준번호 KS F 4561 참조 ▸ 재질 1. 점자블록의 재질은 주로 콘크리트, 석재 등 내구성과 내마모성이 우수한 재질을 사용해야 한다. 2. 점자블록의 돌출부와 하부가 일체형인 제품 사용을 원칙으로 한다. 3. 실외에는 고무소재, 합성수지 등 내구성, 내열성, 내마모성이 떨어지는 제품 사용을 금하도록 한다.(서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼, 국토부 보도설치 및 관리지침) 4. 비나 눈 등의 물기에 잘 미끄러지지 않는 것으로 설치해야 하며 철재 사용은 일절 금한다. 5. 모든 점자블록은 기술표준원(KATS)의 KS인증을 받은 제품이어야 한다.(표준번호 KS F 4561 참조) 6. 최근 설치되고 있는 논슬립점자블록(KS미인증) 제품의 설치를 지양하고 또한 LED발광점자블록(KS미인증) 제품은 설치를 금한다. ▸ 참조 ၀ 시각장애인용 편의시설 설치매뉴얼(관공서, 도시철도 및 광역전철) ၀ 장애없는 보도 디자인 가이드라인 ၀ 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼
	[기술표준원(KATS)_표준번호 KS F 4561]	[사용을 금하는 재질 예시도]		[사용을 지양하는 재질(논슬립)] [사용을 금하는 재질(LED)]
점자표지판	▸ 규격 ၀ 실제 시각장애인이 촉지로 이용 가능하여야 한다. ၀ 점자표지판에 표기되는 점자는 점자 규격을 준용해야 하며, 점자 표기는 반구형으로 해야 한다. ၀ 부식형의 경우 손빔, 촉지감 결여 등으로 인해 사용을 금한다. ▸ 재질 ၀ 폴리카보네이트, 알루미늄, 아크릴, 등 내마모성, 내구성, 내후·내열성, 시공성이 우수한 재질을 사용해야 한다. ▸ 참조 ၀ 시각장애인용 편의시설 설치매뉴얼(관공서, 도시철도 및 광역전철) [부식형 표기 예시도(사용금지)]		[점자 규격 예시도]
점자안내판	▸ 규격 ၀ 실제 시각장애인이 촉지로 이용 가능하여야 한다. ၀ 점자표지판에 표기되는 점자는 점자 규격을 준용해야 하며, 점자 표기는 반구형으로 해야 한다. ၀ 부식형의 경우 손빔, 촉지감 결여 등으로 인해 사용을 금한다. ▸ 재질 ၀ 재질은 내마모성, 내구성, 내후·내열성이 뛰어난 스테인리스강(stainless steel), 폴리카보네이트 재질 등을 사용 ▸ 참조 ၀ 시각장애인용 편의시설 설치매뉴얼(관공서, 도시철도 및 광역전철) ၀ 시각장애인용 촉지도 단체표준안		[점자안내판 예시도] ※ 위 점자안내판 예시도는 한국시각장애인편의증진센터에서 작성한 임의적인 도면임
음성 유도기	▸ 참조 ၀ 시각장애인용 음성유도기 무선규격 표준(KICS.KO-06.0046/R3)(Standard of Audio Guiding Device for Visually Handicapped)
음향 신호기	▸ 참조 ၀ 시각장애인용 음향신호기 규격서(경찰청 2009.06.03)
⋅참조자료 : 한국시각장애인편의증진센터(kbufac.or.kr)>기술자료실 ⋅담당자 김홍진, 연락처 02-6925-1119

▣ 시각장애인용 편의시설 제품규격 및 지침서                                             (밑줄 친 내용은 의무사항 임)